**CURSO INTRO IOT ADIMRA ITEC 2023**

**Ejercicio entregable 1**

1) Parámetros / dispositivos utilizados:

- Módulo sensor BMP280 (temperatura y presión ambiente).

- Sensor DHT11 (humedad).

2) Protocolos internos utilizados:

- I2C para lectura de sensor BMP280.

- Digital de terceros mediante librería para lectura de sensor DHT11.

3) Comunicación externa:

- WiFi (ya integrada en placa de desarrollo Node32S, ESP32).

4) Conexiones:

